*구멍빠짐방지대

- 이 장치는 장비가 승강상태 (올라가있는 상태)로 운전(주행)될시 구멍에 빠지지 않도록 해주는

장치로서 흔히들 알고 있는 크레인의 아웃트리거 같이 장비 자체를 지탱해주는 장치가 아님.

사전 안전 조치로 상승시 주행 컷아웃을 시키면 이 장치는 쓸모가 없슴.

상승후에도 주행을 시킨다면 필요하지만 상승후 주행을 시키지 않는다면 필요가 없슴.

아웃트리거와 구멍빠짐방지대의 역할자체가 전혀틀림. 아웃트리거와같이 장비지탱 능력은 없슴.

일반 안전현장에서는 고소작업대의 상승후 주행을 금지하고 있으므로 전혀 필요치 않은 장치임.